Anexă

la Decizia Consiliului Municipal Orhei nr.\_\_\_\_\_ din\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**N O R M E**

***de acumulare a deşeurilor solide de la agenţii economici***

***în cadrul ÎM.”Servicii Comunal Locative”.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea obiectelor** | **Unitate de măsură** | **Norma acumulării deşeurilor medie anuală , m3** | **Densitate medie**  **kg / m3** |
| 1. Spital | 1 pat. | 0,7 | 330 |
| 2. Centru medicilor de familie | 1 frecventare | 0,01 / m.p. 0,15 |  |
| 3. Cămin | 1 loc | 1,5 | 300 |
| 4. Grădiniţă | 1 loc | 0,24 | 300 |
| 5. Şcoală | 1 elev | 0,12 | 220 |
| 6. Instituţie | 1 colaborator | 0,25 | 200 |
| 7. Restaurant (sală de nunți) | 1 m2  S comercială | 0,46 |  |
| 8. Ospătărie, cafenea, bar, terasă | 1 m2  S comercială | 0,46 |  |
| 9. Farmacia | 1 m2  S comercială | 0,15 |  |
| 10. Alimentara | 1 m2  S comercială | 0,46 |  |
| 11.Magazin de mărfuri industriale | 1 m2  S comercială | 0,15 |  |
| 12.Brutărie, cofetărie | 1 m2  S totală | 0,07 |  |
| 13.Staţia de alimentare a automobilelor |  | 3 kg din S exter.  0,25 m3  colaborat. | 500 |
| 14.Gara auto | 1 m2 S | 0,5 |  |
| 15.Oficii (bănci, casa de schimb valutar, centre de medicină, atelier de croitorie, frizerie, depozite) puncte de colectare și altele… | 1 m2 S | 0,15 |  |
| 16. Secție de producere (produse industriale) | 1 m2 S | >100 m2 din S totală coeficientul 0,15 m3/m2, 100 m2<S totală coeficientul 0,07 m3/m2 | |
| 17. Secție de producere (produse alimentare) | 1 m2 S | 0,46 |  |
| 18. Depozite angro, spălătorie auto, teren pentru parcări auto | 1 m2 S | 0,07 |  |

Volumul de deșeuri calculat lunar nu poate fi mai mic de 0,2 m3

**Managerul – şef**

**Î.M.,,Servicii Comunal Locativeˮ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Valentin Munteanu**

Executor

Economist M. Goncear